장마철 대비 안전점검표

번호	점검사항	예	아니오	해당없음
1	집중호우에 대비하여 작업중지 및 대피 계획 수립
2	사업장(현장) 주변 취약 시설 사전 안전점검 및 조치
3	외부 시설물, 표지판, 자재, 적재물 등 정리 및 결속상태 보강
4	배수로, 배수공이 막혀있는 곳이 없는지 점검 및 조치
5	전기 기계·기구 연결, 접지 및 절연상태 점검
6	수·변전설비 빗물 유입 방지 조치
7	물이 고일 수 있는 통로 또는 습윤한 장소에 배선 제거 조치
8	작업자가 전기 기계·기구를 젖은 손으로 만지지 않도록 조치
9	우천 시에는 옥외에서 전기 기계·기구를 이용하는 작업 금지
10	밀폐공간 관계 근로자 외 출입금지 조치 (기온과 습도 증가 시 질식 우려)
11	옥외 작업 대비 그늘진 장소(그늘막) 설치 계획 수립
12	폭염특보 발령 시 옥외 작업자에게 매시간 당 10분 이상 휴식이 제공되도록 계획 수립
13	근로자가 폭염으로 이상 증상을 보이는 경우 의식 유무 확인, 구조요청 등 조치방안 마련 및 작업자와의 공유